Para Load con PUFF_BGBOOT LOADER CON DIFERENTE BOOT BINS PUFF_BG
COMO LOADCON PUFF-BG-BOOT LOADER CON DIFERENTE BOOT BINS PUFF-BG
COMO LOAD CON PUFF-BG-BOOT-LOADER CON BOOT BINS Puff's-BGBOOT LOADER CONVERTER
BG=BACK GROUND.
GRACIAS A CHANCYSAND

1 TODO .LO QUE TIENES HA.CER ES  ,HAS QUE TU PANSAT O FLU ESTE EN ON O MOSTRANDO # DE CANALES.
2.OPEN Y CORRE PUFF-BG-BOOT LOADER CONVERTER.
3.ESCOJE UNA DE LAS BOOT BIN Y PONLA EN EL LOADER.
4,CLICK EN BOOT FILE ONLY, CLICK DOWNLOAD.( EL LOADERR HARA ESTO)
5. DEJA QUE EL RECIVER SE REBOOT Y QUE MUESTRE EL NUMERO DE CANAL Y ESO ES TODO,TODOS LOS CANALES ESTARAN AHI, NO SE BORRARAN

PUEDE SER USADO EN CUALQUIERA DE LOS PUFF, No tiene que ser CS o JVVH, El reciver debe de estar ya convertido  a PUFF.
No trates esto en reciveres que no son PUFF. Tu puedes edit el boot files y poner(insertar)tu propia BG imagen y ESTA TRABAJARA MUY BIEN

PELIGRO!!!!!
NO TRATES DE CAMBIAR LA BG IMAGEN EN BOOT FILE SI TU NO SABES COMO JTAG TU RECIVER.

fILES NECESARIOS..
PUFF_BOOT DIFFER_BINES & puff bg boot LOADER CONVERTER...RAR
Traducido con el apoyo monetario de las momias renegadas de guanajuato, saludos compa moy