. Ambas captive work deben de ser del mismo modelo
ambas cw deben estar apagadas del switch de atras 
conectar el cable serial de una a otra 
prender del switch de atras la master 
apagar la master...stand by --:-- 
prender la slave...la master debe decir H 
entrar un codigo de los que estan abajo 
esperar que termine la copia,debe decir end en la master 
apagar la slave
apagar la master y desconectar el cable serial.
•	estos son los codigos que tienes que poner eliges el que necesites. 
•	111 es para copiar solo el bin 
•	222 es para copiar data 
•	333 es para copiar data y el bin 
•	444 es para copiar todo el flash menos el boot loader
espero que te funcione,suerte.