cortesia de  therepo.. 

L o que necesitas: 
Null modem cable (probablemente el que vino con tu reciver ( STB) 
Loader v1.06 o v1.05 (puedes usar cualquiera) , y el ultimo bin 
(download  de xxx website) 

o que tienes que ha*cer: 

1. Download loader y bin a tu computadora (PC.) Unzip the bin  y copia este donde tu lo puedasd encontrar facilmente con el loader . 

2. Con el STB apagado con el switch de atras, conectalo a tu PC con el null cable. 

3. Pon tu STB en cualquiera de estos (a) STANDBY o (b) BOOT mode (tu puedes download en cualquiera de estos mode). 

(a) Para poner tu STB en  STANDBY mode, enciende tu STB con el switch de atras ,y cuandoo tu veas 00:00 en tu STBF using the FRONT button; you will then see --:-- (STANDBY). 
(b) Para ponerlo en  BOOT mode, manten presionado el boton de power de enfrente,  y enciende el STB con el switch de atras; tu veras  "boot" en tu STB. 

4. Open el  loader y busca el bin que tu "save" ya  unzipped .  seleccionalo y click start. 

5. Espera hasta que veas"end",  entonces ya puedes apagar tu STB y desconectarlo de tu PCthen you . 

Tu has downloaded el bin a tu STB! 
------------- 

Ahora a scan por canales! 

Conecta tu STB a u  TV y conecta el  coaxial cable de tus  dish(es) al  LNB IN conector. Cuando  enciendas el STB por primera vez ,   el STB te llevara a traves del set up como idiomas y otros. 

Ahora , si tu vas a  menu>installation>antenna setup, y tratas de escojer tus satelites ,  te daras uentas que estos no estan en una forma correcta, y al tratar de seleccionarlos asi como estan, causara que el STB se  reboot.  Primero tienes que ha*cerle un  factory default. ve a  menu>installation>factory default.  Ahora ya seras capaz de seleccionar tus satelites ,switchs , etc. 

Tu puedes setup los values para cada sat separadamente , si tu quieres , y  scan cada uno. Pero , la forma mas facil de ha*cerlo, especialmente para un novato , es  mas facil ir a  menu>installation>easy tuning. use el down boton para llegar a ellos,y el  right/left  derecha/izquierda"para seleccionar el adecuado  value/sat/switch. Tu puedes usar  easy tuning para  scan tus canales si tu tienes solo un LNB, o si tu tienes hasta 4.Un ti[pico setup  para 4 satelites se mirara asi  como estos: 

Status Satellite Diseqc LNB freq 
ON----- Echo 7----- 1----- 11250 
ON----- Echo 8,10-- 2----- 11250 
ON----- Nimiq 1,3-- 3----- 11250 
ON----- Nimiq 2---- 4----- 11250 

Cualquier port que tu no uses dejalo  apagado " OFF". 

Ahora  press OK y escoje cualquiera de estos FAST TUNING o AUTO TUNING para scan tussat(s). Fast tuning use preconfigured tp/channel data (viene ya configurado los tp's y los canales),En cambio auto tuning busca activamente por nueva data( cambios de tp's y canales  ; Se recomienda usar   AUTO TUNING para estar al dia con cambios de tp's y canales. 

Note: A esta fecha  parece que al scanear  multiples (varios)satelites aparecen un numero de   EPG canales listados como  "prog xxxx" (donde xxxx es el numero del canal )  en ves del nombre del canal o una abreviacion de este . debido a esto es mejor usar  autoscan (red button)  (boton rojo)scan cada sat separadamente se.  Tu puedes ha*cer esto desde el  easy tuning menu o el  installation menu.  Despues de escanear el sat,  solamente cambia el nombre del sat a escanear,  asegurate que los settings son los correctos y scan . 

Despues que terminastes de escanear , exit menus  y ve a cualquier canal.  Ahora ya puedes ha*cer el  paso final : capacitar el   patch (la secreta funcion  que te permite ver los canales que estaban scrambled!). 
Press F1 
Tu veras  "H" 
Entra  "000" 
El  patch  esta ahora capacitado (enable)! 
Ahora dejalo en cualquier scrambled canal y espero por el autoroll (A/R) que funcione y actualize las keys activas .  Si tu tienes ambos provider DN y  Bev sats,  tu necesitaras ir  a un canal de cada provider para que las keys rolls (recuerda Bev  toma mas tiempo,  seis minutos o mas).  Tu podras ver el A/R  actualizando las keys,   esoera que ambos provider actualizen las keys; reboot  el STB si es necesario o si este permanece diciendo scrambled despues de actualizar las keys  ,  o si no tiene audioo. 
Ahora abre la hielera , saca las tecates y dejale el   remoto a tu ,,,,,! 
AAAAARRRRIIIIIBBBBAAAAAA LAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAA