INSTRUCCIONS ================================================== ===============

1. Conecta null modem cable  de  PC a reciver.

2. Open nuevo [ Blacklist STB Updater Version 27.02 X-87BL.exe]. 

3. Click Select File y open Boot_2700A (b75) _ (07)0310 nuevo boot file

4.  enciende el receiver y click Write File y espera hasta quel Download Completed OK aparezca. 

5. en el reciver versa b-75  moviendose si el upgrade lo hicistes

6. Open nuevo api bin file  que sea de 10 de marzo o despues de esa fexcha 
(Any api version dated on or after Mar 10, 2007 and click Write File.
espera  hasta que Download Completed OK aparezca. 
en el reciver b-75  dira  y un numero de canal aparecera despues. 
Sit u reciver esta en Factory Default solo dira ON
8. 2700A/E (IR) puede ser aplicada a  esos modelos

=NOTas================================================== ===================

1. Vieja version v27.01  no trabajara

2. b75 boot upgrade  se ha*ce solo una vez en el reciver

3. 
=Cuidado================================================== =================
No interumpa  el proceso hastar que download completed OK 
aparezca en la pc , si lo ha*ces podrias danar tu reciver. 
Si download fail aparece, revisa el  api bin file fecha,  y si esta es una vieja version 
antes de  Mar 10, 2007. esta debera ser de  Mar 10, 2007 o despues de esta fecha.
================================================== ========
Traducido al espanol  y download en ftabins.net. y busca el file que esta abajo.
 ramirezone.
We add Remapping locals in this boot upgrade.
Enjoy!
Regards,
Blacklist
Attached Files 
	X-87BL_070311_B75_200_api.zip (535.7 KB, 36 views)	
__________________