|  |  |
| --- | --- |
| Cortar el aislante exterior (aproximadamente 12 mm). Hechar hacia atrás la malla de cobre o aluminio | cable antena |
| Cortar el aislante interior (aproximadamente 10 mm) | cable coaxial |
| Enroscar la malla sobre el cable para evitar que al colocar el conector sobresalga | cable parabólica |
| Enroscar el conector | cable antena television |
| Cortar el alma central del cable para que sobresalga aproximadamente 1 mm del conector | cable |
| Importante: Asegurarse de que no hay un hilo de la trenza en contacto con el alma central del cable | cable pelado |
|  |  |