AKA – tambien conocido como.

Antenna - Satellte Dish & LNB ensamble

Azimuth – La  Left/Right (izquierda/derecha rotacion posicion de el satelite dish

BEV - Bell ExpressVu (Canada)

BIN – (.BIN) Un file en un formato BINary  (binario) usado  para “flashing” un Satellite Receiver: AKA .PGM

Bird – Un  satelite

Charlie - Charlie Ergen, DISH Network CEO (jefe). Tambien  conocido como Dish Network

Circular (senal, Satelite, LNB) – Tipo  de senal que el satelite envia . Recivida con un Circular LNB.

Cloning – Copiar el programa del reciver a otro identico de un reciver manufacturado por otra compania (copiando el modelo). 

Closed - Encrypted o Scrambled channel

DAVE - Digital Audio Video  Entertaiment (las siglas en Inglish). Tambien conocido como Direct TV.

DBS - Digital Broadcast Satellite

Direction – Tambien conocido como  Azimuth, Satellite Dish Direccion rotacion rderecha/izquierda 

DiseqC - Digital Satellite Equipment Control, ( forma corta de ese nombre) diseqc switch)

DISH Network - Digital Information Sky Highway Network( forma corta)

DSS - Digital Satellite System.  standard  video usado por Direct TV

DVB - Digital Video Broadcast. Standard video usado por  Dish Network, Bell ExpressVu, PowerVu, y MPEG2 free-to-air.(FTA)

ECM - Electronic Counter Measure(todos saben que no tendran senal hasta que no aparezca un Nuevo bin. Usado especialmente  cuando hay un bloqueo total) ejemplo sept.2006

Elevation – La Up/Down (arriba/abajo) positioning de el  satelite dish

Encrypted - Digital Video y/o Audio han sido  codificadas y requieren  especial keys o proceso (bin)para poder ver el canal,sat, etc..

EPG - Electronic Program Guide ( Guia de Programa Electronica

F Connector –El tornilla en los  cables usados en el   satellite(dish ,plato etc.

FIRMWARE - Software  en la  TSOP  que le permite al STB trabajar. 

FLASHED – Programa de software que lee el bin, y  flashes la  memoria del reciver.

FTA - Free To Air, Non-encrypted channel (digital senal) canales no codificados

GHz - Abreviacion de GegaHertz

IR - Infra-Red “ infrarojo” (La senal de luz usada entre el control remoto y el reciver .

IRD - Integrated Receiver Decoder AKA: Receiver, AKA: STB (Set Top Box).
El reciver

Ku-Band – La frequencia de la banda que  usada para  FTA.

Linear (senal, Satelite, LNB) – Tipo de senal que el satellite envia , Recivida con un Linear LNB.

LNB - Low Noise Block converter( las siglas de ese nombre en english (la parte que va en el brazo del plato   que tiene un disco Redondo y blanco) 
                         -Local  Oscilador frequencia)
L.O. Frequency - Local Oscillator Frequency (Ku Linear = 10750, Ku Circular = 11250)

MHz - Abreviacion de  MegaHertZ

MPEG II - Moving Picture Experts Group II, Un  system para compresion de  digital data

MUX – Un grupo de canales en la misma frequencia.

Nagra 1&2 – Encripcion de  Nagravision  (Dish Netwok & ExpressVu sistema)

Null cable - Serial cable usado para loading software (bin) de la computadora  al  STB, ( cables torcidos)  que son diferentes al  Straight through.( alambres directos )

Open -  Canales  abiertos o  Free To Air (FTA) no necesitas bines o keys)

Polarization – La orientacion fisica de la forma de senal transmitidas por el  satelite. R/L son derecka/izquierda con  'circular' rotacion similar a  las de un tornillo. H/V son  horizontal/vertical  similares de arriba abajo y de lado a lado.

RG-6 - Cable usedo para FTA Dish senales en  satelite 

RF - Radio Frequency (Frequencia de Radio

Scrambled - Analogo video a sido  manipulado para que sea intelegibl ( no pueda verse).

Skew – Rotacion  (como giran las manecillas del reloj / o contra el movimiento  las manecillas del reloj) del  LNB o DISH (plato)

Software fix FIX - A software upgrade para combater los ECM 

Spot Beam – Senal de Satelite  que es dirijida  un  area geografica  por un  transponder del satelite.

STB - "Set Top Box" - AKA - FTA Reciver

Straight Cable - Serial cable usado para loading binesl (software de la computadora (PC) al reciver (STB), alambres directos.

Symbol Rate (SR) – Medida  de un digital paquete  transmitido por Tps o satelite

TP - Transponder
__________________
	
GRACIAS al  compa MOY por sus  momias,zapatos ,fresas y la plata de guanajuato, por su aporte monetario usado en este foro ; gracias a eso estamos continuando la legacidad de su obra por los siglos de los siglos.PRI lo siento .AMEN…………………. . 5 de mayo ,independencia de mexico .
AAAAAAAAAAAAARRRRIIIBBBAAA LAAAAAAAAAAAAAA RAAAAAZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA