Coolsat 

Como programar los siguientes receptores

Fortec Lifetime Ultra y Pansats: 

Primero – Van a necesitar el ultimo Loader de BL.

Segundo – Van a necesitar el ultimo archivo (Bin) de Chansysand

Tercero – Van a necesitar un cable RS232-DB9 (Directo)

Cuando tengan estos materiales, hagan lo siguiente:

1. Desconecten el Recibidor del la televisión.

2. Conecten el Recibidor a la computadora usando el cable RS232-DB9

3. Asegúrense de que el recibidor este apagado usando el botón de atrás.

4. Abran el Loador y seleccionen el archivo (Bin) que van a cargar.

5. Prendan el recibidor usando el botón de atrás.

6. Esperen que el recibidor complete el la secuencia de “Boot” y aparezca el “ON” al frente o el número de algún canal.

7. Apaguen el STB usando el botón de el frente!

8. Seleccionen la opción “Download” o “Write to STB” dependiendo de el Loader que tengan.

9. Esperen que complete la secuencia y cuando el recibidor haga el reboot y veas al frente “ON” o el numero de algún canal – apáguenlo usando el botón de atrás y reconecten el recibidor a su televisor.

Notas:

1. Siempre que cargas un BIN nuevo tienes que volver a reconfigurar las antenas (esto normalmente sucede si hicieron un “Factory Default Reset”).

2. Si tu Recibidor no tiene el problema de luces “Night Rider”, NUNCA y repito NUNCA usen otro procedimiento aparte del descrito en esta publicación. 

3. La única diferencia entre la Pansat 2500 y la 2700 en cuestión de subir los programas es el cable. La 2500 usa un cable “Straight Through” y la 2700 usa el “Null Modem”.

Viusat Platinum/Lite y Extreme: enriquerivera este es tu reciver

Primer Archivo – El archivo .pmg el cual es el equivalente a un Bin. esto es lo que vas a usar el DBPSW-080222X.PGM

Segundo Archivo – El SatInfo file. (Sin esto no puedes configurar antenas) esto es cuando nuevos

Tercero Archivo – El OpKey file. (Aqui es donde se ponen las llaves) esto tambien. ahora no necesario

Para hacer todo esto tienen que usar el Loader2 de Viewsat.

Suban todos los archivos al mismo tiempo! 

Okay Ahora Instrucciones:

- Asegúrense de hacer un directorio en sus computadoras bajo el nombre “Viewsat” (fácil de identificar).
- Luego bajen los archivos y los descomprímanlos a ese directorio.
- Abran el Loader2.
- Selecciona la opción “Tools” y luego “Configure”. (Es aquí donde configuran el programa el puerto de comunicaciones “COM Port” (1, 2 o el que estén usando.
- Luego selecciona la opción “Open File” (aquí buscan los archivos del .pgm , el sat info y el opkey)

El loader les da las siguientes opciones:

Main Software – (Aquí va el PGM) aqui pones el DBSPSW
Channel Info – (Aquí no va nada)
Sat or TP Info – (Aquí va el SatInfo) (ahora no tienes que ha*cer nada, el loader reconoce que clase de bin es
Undefined File – (Aquí va el OpKey)

Cuando habrá los archivos ellos abren en sus respectivos lugares.

- Conecten su Viewsat a la computadora y con todos los botones apagados (incluyendo el de atrás)
- Seleccionen el “PC to STB”
- Tan pronto abra la cajita de texto del “Z-Moden” prendan la caja en el botón de atrás.

Ahora simplemente esperen que termine y la caja apagué y prenda sola.

Al terminar de subir todos los Archivos:

- Seleccione Menu de Installacion.
- Configuren las Antenas como las tenias en tu otra caja.
- Luego opriman el “F2” (Blind Scan) en el control remoto para escanear el satélite. (Tienen que hacer esto con todos los satélites al cual sus antenas están apuntando.)

Al terminar de escanear – Vean Televisión y disfruten su nueva caja.

Mvidea:

1) Por favor use la versión correcta. (nota: así como se actualiza el software, así se actualiza el uploading tool .)
2) Asegúrese de usar NULL cable. 

(1) conecte el cable serial al receptor y a la PC por medio del socket RS232 
(2) encienda el receptor Satelital.
(3) corra el programa de Upload. Por ejemplo: “cnx_uptoolV5.1.
Coolsat 

Como programar los siguientes receptores

Fortec Lifetime Ultra y Pansats: 

Primero – Van a necesitar el ultimo Loader de BL.

Segundo – Van a necesitar el ultimo archivo (Bin) de Chansysand

Tercero – Van a necesitar un cable RS232-DB9 (Directo)

Cuando tengan estos materiales, hagan lo siguiente:

1. Desconecten el Recibidor del la televisión.

2. Conecten el Recibidor a la computadora usando el cable RS232-DB9

3. Asegúrense de que el recibidor este apagado usando el botón de atrás.

4. Abran el Loador y seleccionen el archivo (Bin) que van a cargar.

5. Prendan el recibidor usando el botón de atrás.

6. Esperen que el recibidor complete el la secuencia de “Boot” y aparezca el “ON” al frente o el número de algún canal.

7. Apaguen el STB usando el botón de el frente!

8. Seleccionen la opción “Download” o “Write to STB” dependiendo de el Loader que tengan.

9. Esperen que complete la secuencia y cuando el recibidor haga el reboot y veas al frente “ON” o el numero de algún canal – apáguenlo usando el botón de atrás y reconecten el recibidor a su televisor.

Notas:

1. Siempre que cargas un BIN nuevo tienes que volver a reconfigurar las antenas (esto normalmente sucede si hicieron un “Factory Default Reset”).

2. Si tu Recibidor no tiene el problema de luces “Night Rider”, NUNCA y repito NUNCA usen otro procedimiento aparte del descrito en esta publicación. 

3. La única diferencia entre la Pansat 2500 y la 2700 en cuestión de subir los programas es el cable. La 2500 usa un cable “Straight Through” y la 2700 usa el “Null Modem”.

Viusat Platinum/Lite y Extreme:

Primer Archivo – El archivo .pmg el cual es el equivalente a un Bin.

Segundo Archivo – El SatInfo file. (Sin esto no puedes configurar antenas)

Tercero Archivo – El OpKey file. (Aqui es donde se ponen las llaves)

Para hacer todo esto tienen que usar el Loader2 de Viewsat.

Suban todos los archivos al mismo tiempo! 

Okay Ahora Instrucciones:

- Asegúrense de hacer un directorio en sus computadoras bajo el nombre “Viewsat” (fácil de identificar).
- Luego bajen los archivos y los descomprímanlos a ese directorio.
- Abran el Loader2.
- Selecciona la opción “Tools” y luego “Configure”. (Es aquí donde configuran el programa el puerto de comunicaciones “COM Port” (1, 2 o el que estén usando.
- Luego selecciona la opción “Open File” (aquí buscan los archivos del .pgm , el sat info y el opkey)

El loader les da las siguientes opciones:

Main Software – (Aquí va el PGM)
Channel Info – (Aquí no va nada)
Sat or TP Info – (Aquí va el SatInfo)
Undefined File – (Aquí va el OpKey)

Cuando habrá los archivos ellos abren en sus respectivos lugares.

- Conecten su Viewsat a la computadora y con todos los botones apagados (incluyendo el de atrás)
- Seleccionen el “PC to STB”
- Tan pronto abra la cajita de texto del “Z-Moden” prendan la caja en el botón de atrás.

Ahora simplemente esperen que termine y la caja apagué y prenda sola.

Al terminar de subir todos los Archivos:

- Seleccione Menu de Installacion.
- Configuren las Antenas como las tenias en tu otra caja.
- Luego opriman el “F2” (Blind Scan) en el control remoto para escanear el satélite. (Tienen que hacer esto con todos los satélites al cual sus antenas están apuntando.)

Al terminar de escanear – Vean Televisión y disfruten su nueva caja.

Mvidea:

1) Por favor use la versión correcta. (nota: así como se actualiza el software, así se actualiza el uploading tool .)
2) Asegúrese de usar NULL cable. 

(1) conecte el cable serial al receptor y a la PC por medio del socket RS232 
(2) encienda el receptor Satelital.
(3) corra el programa de Upload. Por ejemplo: “cnx_uptoolV5.1.