Ok here goes...... Oh, Aqui va esto,

So first, as far a backgrounds go, if you are converted to PUFF then there are two places that you can put them. You can put it either inside the main program section or inside the boot section. The Boot section is preferred because there is a lot of unused space there and you can put a larger image in the boot because it wont clobber any needed code. If you are running the b75 boot then the Background is placed in the main program section and it must be <=9882 bytes. In the Boot section it can be <=21760 bytes

Primero  trataremos del background.Si tu estas convirtiendo a PUFF, entonces hay dos 
espacios donde tu lo puedes poner,Tu puedes poner el Background  en la seccion del programa principal o dentro de la seccion de la boot.La seccion de la boot es la preferida porque ahi hay bastante espacio sin usarse y tu puedes poner una imagen mas larga porque en esta esta no
obtruiras ningun codigo necesario. Y si tu estas corriendo la B-75 boot(mod un bin para el b-75) el; Background debe de ser puesto en la secciopn del  programa principal y este debe de ser         
de 9882 bytes de medida.En la seccion de la Boot esta puede ser de 21760 bytes.

note: I suppose there is no reason that the background could not be put in the boot of b75 but because this has been an iterative process and PUFF came after b75 the mod to put the background in the boot was introduced with the PUFF boot and so I made my program follow this convention.

Nota.Yo supuse que no hay razon que el background no debe de ser puesta en la  boot del b-75    
pero debido a que esto  a sido un proceso en desarrollo y PUFF vino despues de b75 el mod  para  poner el background en la boot fue introducido con la PUFF boot y por esa razon yo hice mi programa siguiendo esta conversion.

Anyway, back to the task at hand.
De cualquier modo, regreso a  mi tarea.

I will demonstrate putting the background in the main program section as this can be done regardless of which boot you are running. You can adapt this for a larger size if you choose to put in the Boot section.
Yo les demostrare que se puede poner el Background en la seccion del programa principal sin importar cual boot estes corriendo(que bin b75-puff).Si tu escojes a poner la imagen en la seccion de la boot,tu podras adaptarla para tener una medida mas grande( medida de la imagen)

So the pic you posted turns out not to be very good but I will show you how to put it into the background and I will also post another pic that will look a bit nicer. You will have to play with the pictures a bit to get one that you like and looks nice on the screen, but hey that is what testing is all about.
Referente a la imagen que posteastes no es muy buena(refiriendose a imagen enviada) pero  yo te demostrare como poner esta imagen en la background y tambien posteare otra foto que se vera un poco  mejor ;;pero yo tendre  que  jugar un poco con las fotos un poco para obtener  una que te guste y que se vea mejor en la pantalla. Recuerda  que todo es por testings 

So first thing is we need to scale down the picture so that the width and height are even multiples of 8. The picture you posted was 100x75 so we will scale it to 96x72. For this you can just use the paint program that comes with windows. Open up the picture in paint and press ctrl-W. Then take the original dimensions and divide by 8. So in this case we get 100/8 = 12.5 and 75/8=9.375 so take the whole part and multiply back to get the largest multiple of 8 so in this case 12*8=96 and 9*8=72. Now Paint wants percents so we calc those and this time if you get fractional result you want to round up so you don't over scale. For the example pic you posted the math works out even so you don't need to worry about it but with other pictures you will.
La primera cosa es :necesitamos hacer mas pequena la imagen para que  lo ancho y alto  de esta sean pares exactos multiples de 8.La imagen que tu posteastes era de 100x75,por eso la bajaremos  a  96x72.Para esto solamente usa el paint programa que viene con windows.Open la foto en paint y presiona las keys ctrl-W.Entonces anotas las original dimensiones y las divides por 8 .Para eso  en este caso nosotros nosotros obtenemos 100/ entre 8==12.5 y 75/entre8=9.375.Entonces toma los numeros enteros y multiplicalos de regreso para obtener el multiple de 8 mas grande,como en este caso, 12por 8=96 y 9por8=72.Ahora el programa paint usa por100 ejemplo(89% por eso calcularemos esos y esta vez si tu obtienes fracciones en el resultado ,entonces tu tienes que redondearlo para que no te pases de la medida, Para la imagen que tu usastes como ejemplo  postea los resultados de matematicas no importa que tu no necesites preocuparte sobre esto, pero con otras imagenes si tendras que.

So 96/100 = 96% and 72/75 = 96% It just happens to work out to be the same percentage for width and height but i won't always be so. So now enter 96% in both horizontal and vertical fields in the 'Stretch and Skew' dialog in paint and then click ok. If you had to round the percent up then press ctrl-E and modify the width and height to be the even multiple of 8 that you calculated above.

Entonces 96/100=96% y 72/75=96% Esto paso que trabajo de tener el mismo pocentaje para lo ancho y la altura,pero esto no pasara siempre .Por eso ,ahora entra 96% en ambos horizontal y vertical en la "Strech and Skew caja en el programa paint y entonces click OK.Si tu tienes que redondear el porcentaje entonces press las keys ctrl-E y modifica lo ancho y lo alto para ser el multiple par de 8 que tu calculaste arriba.

Now that the picture is pre-conditioned save it. I usually put the dimensions in the filename so I saved your pic as BigGenoSample_96x72.jpg but that is just my preference, the name is not important only the contents.
 
 Ahora que la foto esta precondicionada "save" esta.Yo usualmente pongo las dimensiones(medidas) en el filename(nombre del file),entonces yo "save tu imagen como BigGenoSample_96x72,jpg, pero esto es solo mi preferencia,el nombre no es importante, el contenido es lo que importa..

Now we are ready to convert to MPEG1. To do this I use a program called TMPGENc. You can download it for free and I put a link in the help page of my program that I will post a link to down below. So download TMPGENc and open it. BTW there will be a wizard that pops up, just close it.
Ahora ya estamos listos para convertirlo a MPEG1.Para hacer esto yo uso un programa llamado TMPGENc.Tu puedes download este gratis ,yo puse una liga en la pagina de ayuda de mi programa y posteare una liga abajo,para que download TMPGENc y lo abras(,BTW,) hablando de esto ahi habra un pop up, solo cierralo.

At the bottom left of the TMPGENc window there 3 text boxes for filenames with browse buttons. The first one labeled Video Source is where you put the pre-conditioned picture that we saved from paint. The audio just leave blank.
and the Output file name is where you want the .m1v file to be placed. Once you select the Video source you will see your picture on the screen. Select the output filename and then click the start button on the top left of the window. Now you can close TMPGENc.
Abajo y a la izquierda de el TMPGENc window,ahi hay 3 cajas de textos para filenames(nombres de los files) con botones para Browse(buscar).El primero llamado Video Source(fuente de video) es donde tu pones  la imagen  prercondicionada que nosotros "save " en "paint", El de audio, solo dejalo en blanco
En el output file name es donde tu quieres (deberas) poner  el .m1v file .Una vez que selecciones la fuente de video tu veras la imagen en la pantalla.Selecciona entonces el output file name y entonces click el "star" boton que esta arriba y al lado izquierdo de la window.Ahora tu puedes ya cerrar TMPGENc.

Now open my program TroncsBinMod v1.1_GUI if not already open.
Ahora abre mi programa TroncsBinMod v1.1_GUI ,si no lo tienes abierto.

There will be a browse button at the top and you will select the pansat2700 bin that you want to mod. At this time the latest is bin 283. So select that file. Then select the boot type for your receiver. I will assume PUFF but it could easily be b75 as well. Then under 'Advanced options' click the Change Background check box. At this point another text box with browse button will appear and you will browse to the .m1v file that we created with TMPGENc.
Once you have all the fields filled in click the ModBin button. It will return and say the bin was modded successfully. Now turn on your receiver and let it boot fully (till it says On or displays a channel number). Check the 'Load from remote location' check box, connect your serial cable and click the Download button. The program will then reboot your receiver and load the bin. after it is done you will have the the picture as the background.
Ahi  ,arriba estara un  boton de "browse" y tu seleccionaras el pansat2700 bin que tu quieres mod(modificar) Ahora el ultimo es bin 284, Entonces selecciona ese file, Despues seleccionas el tipo de boot de tu reciver (b-75,PUFF ,pariza o clone del 2700a) Yo pienso que es PUFF o tambien podria ser b75, ( tendras el bin de la clase de boot que uses, ,para PUFF o B75 ,como ejemplos)Entonces en  "Advanced options" click en(ponle una ckeck marca"  la caja que dice"Change Background". A este punto otra caja de text con "browse"(buscar) botones aparecera y tu deberas de buscar el .m1v file que creamos con TMPGENc. Una vez que tu tengas todos los espacios llenos click en el boton de ModBin.Este regresara  y dira que  Mod el bin  fue un  exito. Ahora enciende tu reciver y deja que este se reboot ,hasta que diga ON en la pantallita o un # de canal Revisa la Check box (check marca) en "Load from remote location.Ahora conecta el cable a tu reciver y click en el download boton.Entonces el pprograma podra reboot tu reciver y load el bin/ Despues de hacer esto tu podras tener la imagen en el Background.

If you want to put the background in the boot then you select the PUFF boot, click both the Change background and load boot check boxes and then connect your cable and power the receiver up fully till it shows On or channel then click the Load Boot button and it will mod and send the boot. Then you mod the 283 bin and don't select the change background or load boot check boxes and just click the modBin button then the download button and the bin will be modified to use the background from the boot and then loaded into your receiver.
Si tu quieres poner el Background en la boot ,entonces selecciona la PUFF boot,entonces click en ambas cajas, la Chanhe background y la load boot chech boxes(Ckeck mark cajas) y entonces  conectas el cable al reciver,lo enciendes y deja que este diga ON o un # de canal,entonces click en  el boton de download y esto modificara y enviara la boot. Entonces mod el 28a bin y no seleciones el "change background"  o la  check caja de load boot y solo click en el boton de ModBin, y despues el boton de download y el bin sera modificado para usar la background desde la boot y,ahora load este bin en tu reciver.

As I said the pic you chose didn't look very good on the screen IMO but you can play with it a bit. I will upload the picture files for your pic as well as another pic I grabbed at random off the net.

Como te dije la imagen que tu escojistes ,no se ve muy bien en la pantalla(riendose) pero tu puedes tratar con esta un poco.  Yo pondre la imagen files por ti .como tambien una imagen que yo  tome de la net.

Here is a link to my BinMod / loader program
Aqui esta la liga para mi  BinMod/loader programas. (esta no trabaja desde aqui)
http://www.ftatalk.com/showpost.php?...02&postcount=1

I just noticed that this is in the 2700 Clone section so if you have a 2700Clone and not a converted 2500 or FLU etc. then just select that from the boot list. In that case you will have to put the background in the main program bin.
Ahorita me acabo de dar cuenta que esta esta en la seccion de los clones del 2700, y si tu tienes un clone del 2700 y no un convertido a 2700 o FLU,entonces solamente selecciona la boot de la lista de boots, En este caso yo pondria el background en la seccion del main program bin.

Hope that was a detailed enough explanation, if you have any more questions just ask and I will do my best to answer them for you. 
Espero que esta sea una  explicacion muy detallada,Y si tu tienes algunas preguntas,solamente haslas,que hare lo posible de contestartelas..
Regards,

Tronics

Here is a link to those background picture files. I started a new thread in the files section for them. This way I won't be breaking any files in discussion section rules....

Aqui esta la liga  de esas imagenes del background,Yo empeze un nuevo thread en la seccion de files para estas. De esta manera no estare infringiendo las reglas  de los files , en la seccion de discuciones.
http://www.ftatalk.com/showpost.php?...02&postcount=1 ( no trabaja directo.

Last edited by tronics; 4 Days Ago at 04:41 PM. 	
traducido con mis mejores intenciones, si hay errores enmiendenlos y haganlos mas simples, hermosillo sonora