C/P
from fwank

Aqui esta el nuevo  PUFF 253 bin para esos que quieren empezar a convertir sus reciveres a PUFF .

Tambien esta el  Loader y  Boot60 zip. En ese zip tambien esta el  2700 to 2500 convertor loader por Chancysand tambien esta el  boot60 bin file.

Jvvh_Fortec-Pansat_CanAm_(PUFF)_253(640k) bin es el  "MUST LOAD FIRST BIN" para convertirlo a  PUFF.

Si tu reciver no esta convertido a 27000 (b750 ) conectalo a la TV y si en system information el reciver dice Boot Ver:6.0 no tienes que ponerle
la boot60, solo le haces a factory default para que cuando lo enciendas con el switch de atras se quede en ON y le descargas el bin 253 canam PUUF
y despues el  Jvvh 256 Nikk  PUFF mty o el que sea y press 8282 en el remoto, setup default keys y ponlo en el canal 2000 y espera por la imagen.
Quote: 
Como  Load. Para ha*cercelos mas simple, primero hasle un factory default a tu reciver, ahora conectalo con el cable que has usado a tu PC ya todo conectado enciende tu reciver con el switch de atras, dejalo que se reboot por completo hasta que se que de en ON. ahora ya esta listo para la conversion a PUFF,  estando el reciver en ON 

Open 2700 to 2500 Loader Converter.que viene en el zip junto con la boot60
Click Bin File, escoje Boot60. y click donde dice write bin

 se tomara de10-15 segundos para  escribirlo.
Reciver  se  reboot  por el mismo con las  knight rider dash (- - - -)  las veras en el display.
corriendo de un lado para el otro
DEJA TU RECIVER NO LO APAGUES. no te preocupes por las knight riders ,eso significa que ya tiene la nueva boot60....... estando el recivers con las knight rider (----) corriendo, ve a buscar  el  BL loader 1.4 y 

Open BL loader 1.4 y selecciona  el bin .y..
Load Jvvh_Fortec-Pansat_CanAm_(PUFF)_253_(640K) bin.
Click Download.

Despues que la  download se  complete el  reciver  se  quedara en  dash.
 El Reciver  se reboot por el mismo y te mostrara   knight rider dash (- - - -) "otra vez".
El reciver  hara una pausa  en   4a dash por 3-5 minutos  (una sola dash, )No reboot el reciver, dejalo no lo toques. no deseperes, espera y ......((si este no pasa de ahi despues de 10 minutos, ponselo otra vez y si tiodavia se queda en una rayita ,entonces ponle el bin 260PUFF,pero no tienes que apagarlo hasta que el reciver diga PUFF))

EL Reciver  entonce se  reboot  por el mismo mostrando  P U F F _ P U F F  entonces hara una pausa en F por  30 segundos ,despues dira  ON.  estando en ON  busca la lista de canales que tienes para tu reciver y con el loader BL 27:02  has como hacias siempre para download la lista de canales..O  puedes download o load la chanal list despues de ponerle el 260 PUFF, es lo mismo
Tu reciver ya esta convertido, ahora buscate el bin jvvh 256  Nikk  PUFF Mty bin y 
download el bin como usualmente lo hacias con los otros bines de nkk o cs,,(despues de donwload el 260 canam PUFF puedes usar el el CS _260T_Serial_ Lightning PUFF, este bin es de chansysand,, da igual) puedes usar el bin con el que tu reciver trabaje mejor.
open loader 1.4 y selecciona el bin 260 PUFF  y cuando las primeras PP"S aparezcan click donde dice write bin, y espera que este termina, veras PUFF correr en ves de la b75 en el reciver , se parara en la letra F, no deseperes, espera hasta que el reciver  diga un canal # si le pusistes la lista de canales o dira ON  si no le pusistes la lista de canales( el bin no le borra los canales al reciver todo sigue igual., ahora configura tus settings, lnb's,sat, etc, 
Ahora ya lo puedes apagar y usando BL loader 1.4 has lo mismo de siempre cuando download otros bines para los convertidos a 2700a, cuando aparezcan las primeras P's click write bin;
 deja que se reboot y cuando se quede en ON  download la canal lista usando loader 27.02 .la primera vez, despues no tendras necesidad de ha*cerlo.	
Ahora ya puedes load tu lista de canales .O conectarlo  y setup lnb's sats, y bajar tus canales .

Yo hice una  Factory Setting  primero y despues escan los sats .

Gracias otra vez a   Jvvh por todo lo que el a hecho y tambien a  Ukronic por todo lo que hizo por mi !!

Press 8282 en tu remoto 
Set Default Key y deja que haga el  A/R.
Apaga el  A/R  (excepto Key Code) si tu reciver se reboot muy seguido .

No  necesitas ha*cerle un factory setting (en el menu principal)  si tu no tienes problemas main .
Hasle uno si tienes problemas .

Ambos bines son  clone safe.

Jvvh_Fortec-Pansat_CanAm_(PUFF)_253.

"Original 2700 Bin Modifyed y  Compressed by fwank7"

Usando  "Jvvh" nombre en el  bin  como una senal de respeto al creador  de la conversion de  2500 to 2700 .

fwank7!! 
Files necesarios: Loader y boot 60 . nuevas modificaciones  son hechas a esta nota, para mas facil, he hecho esto varias veces
	JVVH_FORTEC_PANSAT_CanAm_(PUFF)	
 traducido con las cooperaciones monetarias y la plata de todas las momias renegadas de guanajuato( que fueron todas sin excepcion