En la memoria solo debe de estar el bin que se vas instalar
con la caja apagada pongan el USB pin en el puerto trasero, ya que es el puerto que viene por default configurado en el setup
despues de que conecten el USB prendan la caja del boton de atras, y esperen a que la caja POR SI SOLA, te instale el nuevo bin, y haga boot

despues de lo anterior, sigue las indicaciones que te pide la caja

1 selecte lenguaje ponle el que entiendas mejor ( dale al boton azul y ella checara tu recividor)

2 Time setting( ajustar la hora y la fecha) la hora se ajusta con lo numeros del control remoto. Dale al boton verde para continuar.

3 Select satellite ( selecciona los sateletes que estas captando. ( te saldra una lista con todos los sateletes, buscalos con el cursor del control remoto y dale ok con el que estes trabajando 119 0 el 110. boton verde para continar.

4 Antena setting ( aquí es donde se configuran los satelites. Hagan los cambios necesarios) boton verde para continuar

5 Channel searsch busqueda de canales ( tiene los modos de auto manual y avanzado. Recomienda usar modo auto ) aprieta el boton verde para continuar.

Cuando ella termine de escaniar los canales, bueno solo espera que haga el auto roll y a ver TV