Step 1
Download el  loader - CSUpgrade_v3.01.zip
Download el - CS8000HD-11169A.zip
Download  el ultimo file o el mas nuevo Cs8000hd_11168f 06-14-2007 

Download KeyUpdate V8.2.7 
Download  CS8000 Key Loader V1.zip

Unzip  todo tus files en un folder 

Step 2
Run  el  loader y el file  11169A.sgn – Nota, older stbs usan BIN files, 8000 usan SGN, tu puedes cambiar 'a opcion a SGN en el  loader. 
(MODE = Download, TYPE = Firmware, channels)
Asegurate de estar conectado al correcto .
Enciende el  STB y cuando veas la pantallita flashing lucecitas  – PRESS START

uando termines, apaga el STB y has lo mismo  con los otros files
(  tu no necesitas  re-flash 11169A  si tu upgrade al SGN file).

Step 3
Run el  Key update program – si tu tienes problemas con extraviados  ocx files, regresate a la KEYS seccion y sigue las instrucciones  de comop agregar los necesarios fileshow(KeyUpdate-Dealing with Missing OCX or DLL errors)
Despues de correr este  programa,  tu encontraras las keeys activas abajo en la pagina.  Cierra la pagina, y esta te pedira  salvar el file" save". contesta si  "yes"– . al ha*cer esto, crea un file llamado  KEYS.KEY (necesitaras esto en  step 4)

Step 4
Open  tu key loader program, seleccionaa el  com port, press connecte.
Click en  DOWNLOAD, te pedira a  seleccionar el file que tu quieres  (Keys.key)
Enciende el STB y deja que el file se   load – Nota,  este file se load bien rapido, solo veras que dice done .

Ahora viene lo divertido – Conneca el  CS  y setup tus sats , switchs, y diseqc, y scan los canales.
Press MENU, ve a ADVANCED MENU, press 1 2 3 4, ve a NAGRAVISION, y cuaslquier sats, que estes buscando para las keys , ahi estara..
DN 000001 – 00 – keys
DN 000001 – 10 – keys
DN 000101 – 00 – keys
DN 00101 – 00 – keys

BV – 000801 – 00 – keys
BV – 000801 – 10 – keys
BV – 000801 – 01 – keys
BV – 000801 – 11 – keys
 
le pueden agregar a este file, si acaso falta algo,, aganlo, que entre mas es mejor para la razaaaaaa. carlos helim __________________