.. 

suelde los 5 100 Ohm resistors (codigo por color: brown(cafe), black (negro), brown, Cafe gold (dorado)a pines 2, 3, 4, 5 y 13, (si te fijas bien los # estan ahi ). Conecta 1 pieza de alambre a cada resistor  del cat 5 cable. El siguiente paso   suelda Pines 18 hasta el 25 juntos(asi  18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). entonces conectas el ultimo alambre a uno de esos pines  18-25. En la otra punta del alambre  que esta soldada a  pines 18-25 . Algunos ponen ahi un clip .El clip  es usado  para prensar el alambre de tierra (ground)  (18 - 25) Al chasis  de la caja del 2500 .  Algunos usan este metodo para  la" tierra "de los reciveresIr De este modo es mas facil 

Aqui esta como el jtag de arriba se conecta al pansat 2500: 

La coneccion de los 5 resistores al cable 

DB25 male conector al Pansat JTAG plug < tiene una pequena J1 arriba en la esquina derecha
Pin 2 ----------------> 100 ohm resistor ---------------> JTAG Pin 9 
Pin 3 ----------------> 100 ohm resistor ---------------> JTAG Pin 11 
Pin 4 ----------------> 100 ohm resistor ---------------> JTAG Pin 13 
Pin 5 ----------------> 100 ohm resistor ---------------> JTAG Pin 19 
Pin 13---------------> 100 ohm resistor ---------------> JTAG Pin 15 
Pin 18~25---------------------------------------------------> Pansat GND