Download y Unzip files.Transfer files al  USB stick entonces  plug este a tu reciver. Tu verass un mensaje que dice USB ready. Ahora  press el  USB boton en el  remote y entonces  busca al lado derecho para habrir la  Software tab.Busca por el file y  press OK para load este. Despues que la load termine te preguntara si tu quieres rebooot el reciver dile YES (si) . Cuando el reciver se reboot ve a menu ,entonces a factory default, ( y hasle factory defaul). Cyuando este se reboot otra vez, entonces has tu setup,antenas options etc, y reescan todos los sats..Cuando hayas hecho todo esto sale de todos los menu por press exit ,exit  entonces con el remoto  press F1 000 para  actualizar el  Patch.  Tu veras un mensaje en la TV que dice: PATCH ENABLED.  Ahora espera por las keys autorolling y a ver  tv....
jramirezone