viewsat pro. 

1) asegurate que tu drive es  fat 32 y a lo menos  1 gig.

2) load .todos los  bines (unzipped)

3) conectalo al  usb port y asegurate que tu  stb busque ese  port

4) Re boot stb  apagandolo y encendiendolo con el switch de atras

5) .todos los  files seran  loaded automaticamente y entonces tu reboot el stb .

6) dejalo en un canal  hasta que  A/R trabaje

Esto es asumiendo que tu has escane tus canales y setup tus sats. o puedes usar una channel list.

espero que hayas entendido 

suerte