Downloading a un nuevo CW 600S reciver
1.Power off  el reciver con el switch de atras. y
2. presiona el boton de encendido de enfrente y mantenlo ahi, ahora enciende el reciver con el switch de atras y siempre con el edo en el boton de enfrente trata esto hasta que el reciver diga boot 
3.Load el CX_KroundV1.06_24138Chip.bin usando el viejo Upgrade1.04V loader.
4.cuando termine , apaga el reciver y enciendelo de nuevo, 
5.Pon el reciver en standby mode, para ha*cerlo presiona el el power boton de enfrente o usando el remoto , el reciver dira asi:  (--:--)
6.use the UpgradeV1.05 to load the CX-LoaderV2.50.bin
7.Si tu no  upload el  CX-LoaderV2.50.bin, tu no podras ver los canales 

NOTA: si tu  tuienes en tu rexciver el  kround software  de ahora en adelante tu debes de usar el V1.05 loader para update  el reciver . 
Y ya no podras regresar a la vieja version 
 NO Uses este  este file en otro captive W, que no sea el 600S , porque danaras tu reciver

Ten cuidado cuando download los files. asegurate que el power esta siempre ON, Si tu apagas el reciver mientras estas downloading  danaras tu reciver.
y recuierda que estos reciveres se tardan mucho en downloading.

Ramirezone.