DESDE BOOT60/o 294T .bin.

Primero load el B-75-M 64 k bootfile
usando Ukronic Boot Updater 420.
El reciver tiene que estar en ON para esta bootfile

segundo.,Con el reciver en ON  open 420 loader(si este no te funciona trata el loader 421)
click download y cuando termine de download el reciver se reboot por el mismo
mostrando B-75.. B-75...

Tercero. Usando el mismo loader.Continue la conversion por downloading
el  Jvvh-208-1 .bin .,press write  en el loader. al finalizar el reciver se
debera reboot mostrando B-75-B-75( B-75 permanecera por 5 a 30 segundos)
despues dira ON, finalizastes este paso. ahora puedes seguir la conversion a PUFF.

Cuarto de b-75 a PUFF..Open Ukronic Loader 420 y selecciona el
Ukr-Puff-1.0.1-convertBox (1 mb) y download este ,cuando termine
veras las PUFF corriendo (KR) esto indica,(esperando por el proximo bin)
y  usando el mismo loader (no hay necesidad de apagar y encender el reciver
pwero si tu lo ha*ces esto no kill tu reciver) selecciona el el Team-PUFF bin que escojiste( 261)
press write en el loader,despues que termine el reciver se reboot por el mismo,
hara una pause en la ultima F y despues dira ON..

Quinto de Lzma a PUFF,, reciver tiene que estar en ON
Open 2700 a 2500 loader y busca por la Boot60
al final veras ---- (knight riders (KR)) eso significa que el reciver tiene
ahora la boot60(no apagues tu reciver porque lo kill este
ahora busca por el loader 1..3 o 1.4  y load el Jvvh-253 canam-Puff conversion .bin tiene 640kb.
despues que download es complete el reciver se reboot mostrando ----- (night riders"KR" )
este despues hara una pausa en la cuarta dassh - (-) de 3 a5 minutos, no toques el reciver
deja que el solo se reboot. el reciver se reboot mostrando PURR PUFF despues hara una pausa
en F por 3 o 30 segundos...,,,, sigue ahora con el bin de tu preferencia cualquier PUFF 261
ahora este bin 261 se download  ,apagando el reciver y a las primeras letras que aparezcan 
click write file, y espera como siempre hasta que se quede en ON, puedes bajar tus canales o load estos
con el GtromLoader 27.02.

ahora para cambiar la BG(background) en tu rerciver1.0. 1(los que usaron la conversion UKR-Puff 1.0.1 convertBox)
o tienen la boot 1.0.1 en el reciver)
Una vez que tu tengas un reciver completamente convertida PUFF caja en uso,,,, Open Ukronic 421 Box updater
y selecciona la Background que quieras usar( el reciver tiene que estar en ON para ponerle esta boot)
y press Write boton, el reciver se reboot por el mismo, entonces hara pausa en F y luego ON 
conn la nueva BG ya en uso.
posteare los files junto con esto.

Nota :
el bin  Ukr-PUFF_1.0.1 converterBox.bin se puede usar de B-75/Lzma/ o el viejo PUFF.para convertirlo al nuevo PUFF 1.0.1
pero no si este tiene boot60/o 294T.  es recomendado upgrade a este nueva boot para las cosas nuevas que puedan venir,
hasta ahora no senales de chancysand o otro coder para los bines B-75 o LZMA, estan pensando que ha*cer.

SI TU RECIVER TIENE YA EL PUFF NO TIENES QUE CONVERTIRLO A  PUFF 1.01, eso es opcional, pero si quieres usar las diferentes
background  entonces si tienes que ponerle el  bin  Ukr-Puff 1.0.1 converterBox

Los files que posteare son :1) Loader 420 y 421 en un zip.
                                         2)Ukr-PUFF 1.0.1 converterBox zip.
                                          3) Jvvh-Team_PUFF boot background 1.0.1 ...
      
Yo use estos loaders y bines y trabajan bien ,pero pueden tratar de otra manera y mejorar
para eso se testea, cada dia hay que mejor hasta llegar a ser las cosas mas faciles..
JUAN RAMIREZONE4/4/2008