Antes de convertir tu equipo….

1.- Consigues el loader 27.02 para Pansats. 
2.- Consigues un cable RS232 DB9 Female to DB9 Female "Straight through", ese cable tiene una configuracion 1 a 1 entre sus pines.. 
3.- Conectas el receptor a al puerto serial de tu computadora y lo enciendes. 
4.- Deja que tu receptor encienda y se ponga el numero de canal. 
5.- Abres el loader 27.02, seleccionas la opcion que dice "Channel Data File". 
6.- Oprimes el boton que dice "Upload", te va a abrir una ventana donde le pones un nombre al file que vas a crear y lo pones en una carpeta que tu sepas, ponle de nombre "Channel List", ahi le das al boton de OK. 

Con eso que hicimos sacamos la informacion de los canales y la configuracion de los satelites de tu receptor. 

Después de convertir tu equipo……….

Una vez que tu receptor haya encendido y este en el display la indicacion "On": 

1.- Abre de nuevo el loader 27.02 
2.- Selecciona de nuevo la opcion "Channel Data File" 
3.- Oprime el boton que dice "Bin File" y busca el file "Channel List" que grabamos al principio de todo. 
4.- Oprime el boton de "Download" y espera a que termine, deja que el equipo se resetee solo y despues veras que se pone "On" y luego un canal.. 

Ve conecta tu equipo a la TV y listo...NIKK MTY