a el 
#1 - Copia.el o los  files al   flash drive - asegurate que solo uno(o los que el reciver necesita,opkeys,satinfo o solo el ultimo  a tu  flash drive

#2 - Menu-->>Record-->>USB Port Select - escoje el port de enfrente (  Front Side), entonces press "Exit"

#3 - Insert flash drive en el  front USB port.  Espera por el mensaje que diga ( reconociendo flash drive -  y press "OK".

#4 - Menu-->>Installation-->>Software Update List (No Update Software) - tu veras ahora  esto  .all file,  asegurate QUE DONDE DICE all file este iluminado, ahora press ok. STB empezara a download el fille  -  veras el mensaje  "Writing software, no apagues el reciver,, blah blah".

#5 - CUANDO LA DOWNLOAD TERMINE EL  VSPro  SE REBOOT  Y VERAS UN MENSAJEwill  "Remove flash drive, press any key". NO TOCAS NADA -  SOLAMENTE REMUEVE EL USB STICK. VSPro  SE  REBOOT OTRA VEZ  ENTONCES EL  DOWNLOAD ESTARA COMPLETO VE . Menu-->>Status-->>Product Information PARA CONFIRMAR QUE EL  BIN FUE ESCRITO AL RECIVER. 
__________________