Pansat 250SM flashing 

Primera vez usando el USB stick:
Conecta el reciver a tu tv, enciendelo s,seleciona tu lenguage,Veras una puertecita enfrente del reciver nuevo  250sm.habre esta y veras el  USB inserta el USB stick (que viene con tu nuevo 250sm).
RECIVER PODRIA DECIR  "USB attach" Y TE LLEVARA AL  USB menu.y si no lo ha*ce ve hasta abajo donde dice  USB,y  press OK,para entrar al menu del  USB .
Esta accion creara 2 folder en tu  USB stick llamados "channel data" y  "code backup"

1.Download  el ultimo bin para el 250sm  para este reciver de un sitio, eje ftabins:

2.Unzipped los files usando winzip o winrar r.

3.pon el  USB stick en el abierto USB port en tu computadora (PC).si el folder no se abre ve a   start>my computer>and selecciona este .(its called removable storage device-removable disk.)

4.select el file  y lo pones donde dice  "code backup" folder.(carpeta)

5.Espera que este termine,veras que dice (safely remove hardware icon),selecciona este  y despues selecciona donde dice et stop , ahora yapuedes remover el USB stick sin  problemas y llevalo donde esta el  pansat 250sm.

6.Si esta es la primera vez que download un bin con el usb. Enciende el reciver, selecciona tu lenguaje  y inseerta el USB stick en el reciver .

7.El reciver dira  (TV) "USB attach" y te llevara al  the USB menu. y si no lo hace,ve abajo hasta USB y press OK para entrar al menu del USB.

8.Tu veras 2 folder (carpetas) selecciona  (este se iluminara) donde dice  "code backup" folder,y press OK.

9.Selecciona el bin que tienes ahi y press OK , confirma esto por  seleccionar  yes to data restore,y  OK y  download empezara, espera hasta que todo se termine, . 	

traducido por ramirezone