poniendo las keys
Pansats key input Hit 8282 on remote to get CAS menu it's faster
1. Press menu boton . 
2. Entonces ve a  Parental Code, y press “OK”. 
3. Entonces ve al segundo  Pin y press. (0000) 
4. Ahora ve a  Nagravision 2  press “OK” 
5. En  Provider ID, select el Provider que usas, DN, o BEV. 
6.  Key 86 es lo mismo como Key Numero  00, y  Key 96 es lo mismo como key 01. 
7. xxxxxxxxxxxx como todos los pansatss. 
8.xxxxxxxxxxxxxxxx como todos los pansatsr. 
9. Exit ,exit y cambia de canal  channel. 
10. Watch TV. 

Usando el USB
Primera vez usando el  USB stick:
Conecta todo como usual  , enciende tu reciver ,selecciona tu lenguaje ahora busca donde tiene la aperrtura para el  USB  inserta el  USB stick en el frente del IRD.

Veras  "USB attach" y te llevara al  USB menu.si no lo ha*ce ve hasta donde dice USB,y  press OK,para entrar al  USB menu.

Esto creara en un folder  en tu USB stick llamado "channel data" y "code backup"

Downloading bines
1.Download el ultimo  bin file  para el 250sm

2.Extract el  file de el  zip folder.

3.Inserta el  USB stick en el USB portde tu  pc.si el folder no se abre  ve a  start>my computer>and selecciona este .(esto es un removible  drive -removable disk.)

4.seleciona el  bin file al  "code backup" folder.

5.Espera que termine ,veras el icono de  (safely remove hardware) seleciona este y entonces selecciona stop  stop al  storage device.Ahora ya es seguro remover  el  USB sticky ponerselo al  250sm.

6.Si esta es la primera vez  que enciendes tu reciver , selecciona tu lenguaje  primero ,despues insertas el  usb stick.

7.Tv dira "USB attach"y te llevara al   USB menu. si este no  se mueve, ve abajo hasta donde dice  USB,y press OK,para entrar al  USB menu.

8.Tu veras los siguientes folders ilumina(Highlight )el "code backup" folder, y  press OK.

9.Selecciona el ultimo bin file que esta en  el  folder,y press OK,y confirma  este , seleccionando (yes) a  data restore,press OK y download empezara.

ADVERTENCIA!!!!!!!!!!

No interrumpas el  download, si lo ha*ces esto podria danar tu reciver!!!!! una vez download este completa, el IRD se  reboot.espera unos  15 segundos despues  despues que  rebooting haya terminado  !!!!!