Si tu escojes a update tu reciver Viewsat Ultra via USB Key, complete a full FAT Format del  USB Key antes de usarlo. Mientras pienso que esta practica es no siempre requerida, Yo he encontrado  que un   USB Key casi a su capacidad, o uno que a sido usado por varia semana ,a causado problemas con los ultras (encuestas en las web).

Yo he leido esta teoria yendo en los foros y de esta forma yo tengo mis propias sospechas desde ha*ce algunas semanas . cuando el  file  080114 salio y fallo  a load propiamente en varios ultras ,Aproveche la oportunidad para discutir esta teoria .

1)  downloaded el nuevo  080114.zip a mi  PC y unzipped  el bin.

2)  copie el  .PGM file al USB Key

3) Remueva el  USB de la  PC y inserte esto en el  USB Port de la  Viewsat Ultra

4) Menu, bla, bla, bla - el file empezo a  load, el  Progreso aparecio y llego hasta  75% a cual punto la barra de progreso desaparecio y el  Ultra se quedo sin ha*cer nada  ,ya listo para tv sin ninguna senal de errores.

5) Menu, bla, bla, bla otra vez  - confirmado que el  Ultra todavia estaba usando el bin viejo que tenia antes .El nuevo bin no habia sido aceptado por el reciver . El receiver obtenia el canal que tenia cuando lo desconecte .

6) Repeti Paso  2 - 5 varias veces juntos con unos  Hard Reboots apagandole con el switch de atras . Nada cambio
lo de arriba son cosas que les paso a la mayoria que usan VS ultra
Las soluciones que hicieron

7) Remover USB Key del  Ultra reciver y conectarlo de regreso a la  PC. Hacerle un  Full FAT Format  de el  USB Key ( stick)

8) Ponerle el mismo  bin o PGM de la Pc. al  USB Key

9) Ponerle el mismo  USB Key al mismo  Viewsat Ultra  con el mismo with the same PGM file o bin y la descarga fue he*cha sin ningun problema .
10) apagar el reciver cuando le instalen el USB Key al reciver.
11) asegurarse que el bin sea download completo y esperar el tiempo necesario,
12) Ponerle un factory file y downloawd otra vez, 
13) )Ponerle un satinfo file , porque el que tiene puede estar corrupto, , respecto a las opkeys ,esas vienen en todos los bines, seria inutil ha*cerlo.
14) load el bin usando loader2 y el null modem cable

La mayoria cree que el  USB Key  es el que da los problemas.

Esto no quiere decir que no hayan otros problemas, esta es una observacion de los problemas de los ultras posteados y solucionados en los foros en las ultimas semanas. No  esto no quiere decir que los usuarios muchas veces no  sean los culpables por malos download

Datos compilados por juan ramirezone,